Toperas ibéricas
================

El presente archivo .ZIP contiene los archivos necesarios para incorporar un total de 4 modelos de toperas a rutas para MSTS.

El archivo y su contenido se distribuyen TAL CUAL, no haciendose el autor responsable de cualquier daño causado en su computadora, por la instalacion de este pack, aceptando el usuario esto en el momento de la instalacion del mismo.

El contenido de este pack es de uso libre para su inclusión en rutas para uso privado. Para su uso en rutas de distribución libre y gratuita sólo se precisará el permiso del autor y la inclusión del presente archivo en la ruta.

Queda prohibido cualquier uso comercial de este pack o de su contenido, o su uso en un conjunto o ruta con fines comerciales o distribución no gratuita. El Pack o su contenido no podrán ser distribuidos públicamente bajo ningún soporte o forma sin la autorización por escrito del autor.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS FAROLAS EN UNA RUTA DEL MSTS
====================================================================

Copiar los ficheros con terminación .ace a la carpeta Textures de la ruta en la
que se quiera instalar

Copiar los ficheros con terminación .s y .sd a la carpeta Shapes de la ruta en la
que se quiera instalar


Con Wordpad abrir el fichero con terminación .ref de la ruta en cuestión

Añadir al final del fichero:


Static (
    Class           ( "Track Objects" )
    Filename        ( EDRNTopera1.s )
    Align           ( None )
    CollideObject   ( )
    Description     ( Topera_RENFE_blanca )
)

Static (
    Class           ( "Track Objects" )
    Filename        ( EDRNTopera2.s )
    Align           ( None )
    CollideObject   ( )
    Description     ( Topera_RENFE_oxido )
)

Static (
    Class           ( "Track Objects" )
    Filename        ( EDRNTopera3.s )
    Align           ( None )
    CollideObject   ( )
    Description     ( Topera_RENFE_sucia )
)

Static (
    Class           ( "Track Objects" )
    Filename        ( EDMZATopera1.s )
    Align           ( None )
    CollideObject   ( )
    Description     ( Topera_MZA )
)


Cerrar y guardar los cambios.

Después de esto, en el route editor, los elementos los encontraremos en la rúbrica
"Track Objects" listos para ponerlos en la ruta.

Se colocarán a modo de objeto estático sobre un tramo de vía al cual aplicaremos la propiedad "buffer".


DATOS DEL PLUG-IN
=================

Versión:                 1.1
Fecha:                   29/06/2004
Autor de los modelos 3D: Pere Comas - AFB (pere_comas@hotmail.com)
Autor de las texturas:   Pere Comas - AFB (pere_comas@hotmail.com)


