Pose de poteau.

Je vous conseil de commencer par le poteau seul 
MR_1319 puis de placer par la suite les poteaux
avec les câbles. Pour placer les poteaux avec câbles
placer la croix au milieu du pied du poteau précédemment
posé. Il reste a peaufiner le positionnement. Un poteau
équipé d'un transformateur MR_1334 est souvent rencontré
au abord des passages à niveau isolé.Vous pouvez remplacer
le MR_1319 par celui-ci.

MR_1319 Poteau sans câble.
MR_1320 Poteau avec câble 1 portée.
MR_1321 Poteau avec câble 2 portées.
MR_1322 Poteau avec câble 4 portées.
MR_1323 Poteau avec câble 6 portées.
MR_1334 Poteau transformateur sans câble.

http://Perso.wanadoo.fr/mr_train_sim
rmorot@wanadoo.fr

