










DATOS DEL PLUG-IN
=================

Versión:                 1.0
Fecha:                   4/10/2005
Autor del 3D/texturas: Francisco A. Martín - LBA



Casillas de guardaagujas versión hormigón
================

El presente archivo .ZIP contiene los archivos necesarios para incorporar el modelo de caseta a rutas para MSTS.

Dicho modelo corresponde a la versión prefabricada.

El archivo y su contenido se distribuyen TAL CUAL, no haciendose el autor responsable de cualquier daño causado en su computadora, por la instalacion de 
este pack, aceptando el usuario esto en el momento de la instalacion del mismo.

El contenido de este pack es de uso libre para su inclusión en rutas para uso privado. Para su uso en rutas de distribución libre y gratuita sólo se 
precisará el permiso del autor y la inclusión del presente archivo en la ruta.

Queda prohibido cualquier uso comercial de este pack o de su contenido, o su uso en un conjunto o ruta con fines comerciales o distribución no gratuita. 
El Pack o su contenido no podrán ser distribuidos públicamente bajo ningún soporte o forma sin la autorización por escrito del autor.




INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CASETAS EN UNA RUTA DEL MSTS
====================================================================

Copiar los ficheros con terminación .ace a la carpeta Textures de la ruta en la
que se quiera instalar

Copiar los ficheros con terminación .s y .sd a la carpeta Shapes de la ruta en la
que se quiera instalar


Con Wordpad abrir el fichero con terminación .ref de la ruta en cuestión

Añadir al final del fichero:

Static (
    Class           ( ESTACIONES )
    Filename        ( cpt.s )
    Align           ( None )
    Description     ( casetapeq )
)




Cerrar y guardar los cambios.


AGRADECIMIENTOS:
==================

A todos los que habeis estado cerca, gracias!

Huercal-Overa, 4 de Octubre de 2005






